

1)Misura cinghia


2)Allentare viti motore

3)Rimuovere cinghie

3bis)Rimuovere cinghie

4)Rimuovere puleggia riduttore

4bis)Rimuovere puleggia riduttore5)Allentare viti supporto forcella6)Allentare viti riduttore7)Tirare il riduttore verso di se

8)Inserire distanziale (destro e sinistro)

N.B. Inserire 2 o 4 distanziali a seconda dello spazio